**Техническое задание**

**на палатку «УСБ-56»**

**ТУ 13.92.22-001-36139920-2019**

Бескаркасная палатка «УСБ-56 » (унифицированная санитарно – барачная палатка образца 56 года) используется для временного проживания личного состава в полевых условиях, а так же для работ, санитарных и хозяйственных нужд, организации функциональных подразделений, медицинских пунктов и т.п.

Палатка УСБ-56 может эксплуатироваться во всех природно-климатических зонах, при любых погодных условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от - 40°С до + 50°С.

Палатка четырехскатная с гребнем и вертикальными стенками оборудована двумя входами с тамбурами, окнами на боковых стенах, дымоходными отверстиями.

Помещение палатки имеет прямоугольную форму. Вертикальные стенки поддерживаются с помощью боковых деревянных стоек. Внутри палатки устанавливаются две высокие составные деревянные стойки с гребнем, к которым крепится веревочный каркас, формирующий скаты крыши. Для растяжки тента применяются оттяжки, фиксирующиеся при помощи колов.

Внешний тент палатки выполнен из парусины полульняной с противогнилостной и водоупорной пропиткой. Напольник палатки изготавливается из материала с ПВХ-покрытием и защищает низ палатки от преждевременного гниения и увеличивает срок использования палатки.

Внутренний тент палатки сделан из бязи отбеленной. В случае необходимости утепления палатки между тентами можно установить стенки утепления, входящие в комплект палатки. Они изготавливаются из фланели гладкоокрашенной. Стенки навешиваются внахлест в районе тамбуров, что позволяет сохранять тепло в палатке, и крепятся к внешнему намету при помощи клевантов.

На торцевых стенах расположены два тамбура, которые устанавливаются с использованием боковых и тамбурных деревянных стоек.

На боковых стенках палатки есть по шесть окон, оснащенных противомоскитными сетками, светозащитными шторками. Шторки можно закатать наверх и закрепить при помощи клевантов.

В палатке можно поставить две печки для обогрева, для этого в крыше предусмотрены два дымоходных отверстия.

Установка палатки возможна силами 4-6 человек за небольшой интервал времени.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры** | |
| **по наружному намету** | **по внутреннему намету** |
| Длина, м | 9,76±0,05 | 9,6±0,05 |
| Ширина, м | 6,26±0,05 | 6,1±0,05 |
| Высота боковой стенки, м | 1,75±0,05 | 1,75±0,05 |
| Высота до гребня, м | 3,55±0,05 | 3,31±0,05 |
| Площадь пола палатки, кв. м. | - | 58,5±0,25 |
| Кубатура воздуха, куб.м | - | 140±0,5 |
| Масса палатки, кг | 228,0 ± 22,0 | |
| Вместимость палатки, чел | 20-80 | |
| Объём палатки М3 | 1,2 | |

Допускаются отклонения общей массы палаток из-за колебания допусков массы первичных материалов, применяемых при изготовлении палаток.

**Основные материалы, используемые при изготовлении палатки:**

**Таблица 2**

| №  п/п | Наименование материала |  | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал с ПВХ-покрытием | ТУ 8729-094-00300179-2004 или  ТУ 8729-077-00300179-2004 или | Для изготовления напольника. |
|  | Парусина полульняная СКПВ | арт. 11252 ГОСТ 15530-93 | Для изготовления наружного намёта |
|  | Фланель гл/кр. | арт. 1679 | Для изготовления стенок отепления |
|  | Бязь отбеленная | ГОСТ 29298-2005 | Для изготовления внутреннего намета |
|  | Парусина полульняная СКПВ | арт. 11293 ГОСТ 15530-93 | Для изготовления упаковочных мешков и чехлов |
|  | Труба стальная 80\*80 | ГОСТ 8734-75 | Для изготовления втулки центральной стойки |
|  | Брусок деревянный 80\*80 | ГОСТ 8486-86 | Для изготовления стоек, гребня. |
|  | Брусок деревянный 50\*50 | Для изготовления боковых и тамбурных стоек |
|  | Сталь угловая равнополочная 50ммх50ммх4мм | ГОСТ 8509-93 | Для изготовления колов |

Цвет ниток соответствует цвету материала.

Вместимость палатки: - 20-80 человек в зависимости от способа размещения.

Время развертывания (свертывания) палатки группой в количестве 4-6 человек составляет: летом – 30±5 минут, зимой – 40±5минут.

Комплектность:

В комплект палатки входят: внешний намет, внутренний намет, навесные стенки отепления, веревочные оттяжки, прибор для установки палатки (средняя стойка, гребень, боковые и тамбурные стойки), колы металлические.

Палатка имеет два входа с тамбурами, по шесть окон на боковых стенках, оснащенных противомоскитными сетками и светозащитными шторками. Противомоскитная сетка вшита в оконный проем; прозрачный пластик ПВХ закатывается в специальные клапана.

Сборка деталей при установке палаток осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Палатка упакована в баул с ручками, изготовленный из парусины полульняной ГОСТ 15530-90 арт.11293 с комбинированной противогнилостной пропиткой СКПВ.

**Ведомость комплектации палатки «УСТ-56»**

**Таблица 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Намет внешний | 1 |
|  | Намет внутренний | 1 |
|  | Стенка отепления | 2 |
|  | Стойка средняя (из двух частей) L=3500 | 2 |
|  | Гребень (из двух частей) 3400 мм | 1 |
|  | Стойка боковая L=1800мм | 22 |
|  | Стойка тамбурная L=1800мм | 4 |
|  | Кол | 30 |
|  | Лист дымоходный | 2 |
|  | Оттяжка с натяжителем L=3,5 м | 30 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантийный срок эксплуатации палаток – не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения палаток на складах – не более 6 лет.