**Коммерческое предложение**

**на палатку «ЕНИСЕЙ-30»**

**ТУ 13.92.22-001-36139920-2019**

Палатка каркасная предназначена для размещения оперативно-спасательных групп и пострадавшего населения в местах происшествий техногенного и природного характера при любых погодных условиях и температуре окружающего воздуха от -40⁰ до +40⁰ С.

**Вместимость**

* на отдельных кроватях 15 человек;
* на двухъярусных кроватях 30 человек.






Внешний тент армейской палатки Енисей- 30 состоит из крыши и боковых стенок. Материал крыши — армированный, непромокаемый, морозостойкий ПВХ 550 г/м2. Материал стенок — технологичная влагостойкая ткань Оксфорд 600 PU 3000 мм. Оксфорд не поддерживает горение и устойчив к ультрафиолету.

Внутренний тент (доп. опция) в базовой комплектации армейской палатки Енисей-30 изготовлен из смесовой ткани или бязи. Воздушная прослойка, которая образуется между внешним и внутренним тентами удерживает тепло в палатке, предупреждает образование конденсата на стенках и повышает ветроустойчивость. Внутренний тент палатки Енисей-30 дублирует конструктивные элементы внешнего тента и оснащен съемной перегородкой на молнии.

Перегородка делит палатку Енисей-30 на две части.

Пол (доп. опция) изготавливается из материала с ПВХ-покрытием.

Стальные унифицированные трубы каркаса имеют антикоррозийное покрытие. Окна снабжены противомоскитными сетками, пластиковым заполнением для защиты от брызг, и ветрозащитными шторками. Предусмотрена возможность установки печи.



Особенность палатки Енисей- 30 — это наличие 2-х дымоходов, которые позволяют установить дровяные печи. Дымоход диаметром 115 мм. представляет собой вставку из термостойкой ткани, способной выдерживать температуру нагрева +1200 C и кольца из нержавеющей стали.



Быстрая сборка палатки осуществима силами 2-4 х человек.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры** |
| Длина, м | 6,75 / 7,5 (по наружной юбке) |
| Ширина, м | 6,0 / 6,8 (по наружной юбке) |
| Высота боковой стенки, м | 2,16 |
| Высота до гребня, м | 3,05 |
| Площадь пола палатки, кв. м. | 40,5 |
| Масса палатки, кг | 160 |
| Вид упаковки | 4 баула |
| Размер упаковочного чехла, м | Каркас 1 - 2,3 х 0,15 х 0,15, Каркас 2 - 2,3 х 0,15 х 0,15, Внешний тент - 1,2 х 0,7 х 0,7, Внутренний тент - 1 х 0,6 х 0,6, 4 сумки - 1,05 м3 |

Допускаются отклонения общей массы палаток из-за колебания допусков массы первичных материалов, применяемых при изготовлении палаток.

**Основные материалы, используемые при изготовлении палатки:**

**Таблица 2**

| №  п/п | Наименование материала |  | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материал с ПВХ-покрытием | ТУ 8729-094-00300179-2004 или  ТУ 8729-077-00300179-2004 или  ТУ ВУ 200048573.184-2010 | Для изготовления пола. |
| 2. | Материал с ПВХ-покрытием | ТУ 8729-094-00300179-2004 или  ТУ 8729-077-00300179-2004 или  ТУ ВУ 200048573.184-2010 | Для изготовления крыши наружного намёта |
| 3 | Материал ОКСФОРД 600D c PU3000 | ТУ 13.92.22-001-36139920-2019 | Для изготовления стенок наружного намёта |
| 4. | Бязь отбеленная | ГОСТ 29298-2005. | Для изготовления внутреннего намета |
| 5. | Материал ОКСФОРД 600D c PU3000 | ТУ 13.92.22-001-36139920-2019 | Для изготовления упаковочных мешков и чехлов |
| 6. | Стальная труба 30 х 30 х 1,5 мм | ГОСТ 8639-82 | Для изготовления переходников |
| 7. | Стальная труба 25 х 25 х 1,5 мм | ГОСТ 8639-82 | Для изготовления продольных стяжек |
| 8. | Арматура стальная А-3 12 мм | ГОСТ 5781-82 | Для изготовления колов |
| 9. | Арматура стальная А-3 6 мм | ГОСТ 5781-82 | Для изготовления приколышей |

Вместимость палатки: до 30 человек.

Время развертывания (свертывания) палатки группой в количестве 2-4 человек летом – не более 10 минут, зимой – не более 15 минут.

Комплектность:

В комплект палатки входят: каркас, наружный намет, внутренний намет, пол, оттяжки из шнура капронового, колы металлические, приколыши металлические, одиночный комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Конструкция палатки: двухскатная с наклонными стенами, каркас палатки изготовлен из стали с антикоррозионным защитным полимерным покрытием. Трубы соединяются крестовинами-переходниками с "барашковым" механизмом. Равная длина труб ускоряет процесс сборки палатки.

Палатка оборудована двумя входами. Первый вход, состоит из анти москитной сетки и ткани внешнего тента. В боковой части входа нашита липа для установки распашной двери. Распашная дверь позволит получить доступ в палатку без использования молний на входах.

Второй вход расположен на противоположной торцевой стороне. Вертикальная молния высотой 225 см., расположенная по центру, позволит открыть торцевой вход и разместить в палатке габаритные предметы или мебель.

В нижней части тента расположена защитная юбка, шириной 25 см., которая предотвращает образование сквозняков, и сокращает потери тепла

Сборка деталей при установке палаток осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Меры предосторожности:

* Тщательно крепите палатку при сильных порывах ветра;
* Не допускайте к использованию лиц в нетрезвом состоянии и детей без присмотра взрослых;
* При эксплуатации печи в палатке не закрывайте окна и входы;
* Не рекомендуется использование печи в палатке при порывах ветра свыше 10 м/с;
* Не рекомендуется использование газового оборудования и устройств на жидком топливе.

Перечень запасных частей и принадлежностей, входящих в комплект ЗИП, (предназначенного для текущего ремонта палатки в течение установленного срока эксплуатации), приведен в таблице 3.

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование запасных частей, инструментов и принадлежностей | Количество запасных частей, инструментов и принадлежностей в комплекте | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал внутреннего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внутреннего намета |
|  | Материал внешнего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внешнего намета |

Палатка упакована в баулы с ручками.

**Ведомость комплектации палатки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Звено соединительное | 25 |
| 2 | Переходник | 12 |
| 3 | Намет внешний | 1 |
| 4 | Намет внутренний | 1 |
| 5 | Пол | 1 |
| 6 | Приколыш | 10 |
| 7 | Кол | 12 |
| 8 | Оттяжка м. | 70 |
| 9 | Распашная дверь | 1 |
| 10 | Комплект ЗИП | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантийный срок эксплуатации палаток – не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения палаток на складах – не менее 6 лет.

**Стоимость палатки Енисей-30 в полном комплекте 210 000 руб. (склад г. Красноярск).**

**Так же Вы можете приобрести палатки Енисей-30 в различной комплектации:**

**Стоимость палатки Енисей-30(наружный намет, каркас, веревочные оттяжки, колья металлические в грунт)- 151 200 руб.**

**Внутренний намет – 25 200 руб.**

**Пол ткань ПВХ – 33 600 руб.**

**Отгрузка г. Красноярск**