**Коммерческое предложение**

 **на палатку М-15**

**ТУ 13.92.22-001-36139920-2019**

Палатка пятнадцати местная каркасная предназначена для размещения оперативно-спасательных групп и пострадавшего населения в местах происшествий техногенного и природного характера при любых погодных условиях и температуре окружающего воздуха от -40⁰ до +40⁰ С.

Внешний тент палатки изготовлен из материала с ПВХ-покрытием.

Пол (доп. опция) изготавливается из материала с ПВХ-покрытием. Стальные унифицированные трубы каркаса имеют антикоррозийное покрытие. Окна снабжены противомоскитными сетками, пластиковым заполнением для защиты от брызг, и ветрозащитными шторками. Предусмотрена возможность установки печи.

Быстрая сборка палатки осуществима силами 2-х человек.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры по наружному намету** |
| Длина, м | 6,78 |
| Ширина, м | 3,9 |
| Высота боковой стенки, м | 1,7 |
| Высота до гребня, м | 2,45 |
| Площадь пола палатки, кв. м. | 26,44 |
| Масса палатки, кг | 170-200 |
| Вид упаковки | 2 баула |
| Размер упаковочного чехла, м | 1,75×0,25×0,251,6\*0,7\*0,7 |

Допускаются отклонения общей массы палаток из-за колебания допусков массы первичных материалов, применяемых при изготовлении палаток.

**Основные материалы, используемые при изготовлении палатки:**

**Таблица 2**

| №п/п | Наименование материала |  | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материал с ПВХ-покрытием  | ТУ 8729-094-00300179-2004 или ТУ 8729-077-00300179-2004 или ТУ ВУ 200048573.184-2010 | Для изготовления пола.  |
| 2. | Материал с ПВХ-покрытием  | ТУ 8729-094-00300179-2004 или ТУ 8729-077-00300179-2004 или ТУ ВУ 200048573.184-2010 | Для изготовления наружного намёта |
| 33. | Синтетический войлок  | ТУ 51513362-003-2007 | Для изготовления внутреннего намета |
| 44. | Парусина полульняная СКПВ  | арт. 11293 ГОСТ 15530-93 | Для изготовления упаковочных мешков и чехлов |
| 75. | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Д=48х3,5 | ГОСТ 8734-75 | Для изготовления переходников |
| 86. | Труба стальная электросварная прямошовная Д=40х1,5  | ГОСТ 10704-91 | Для изготовления продольных стяжек  |
| 97. | Сталь угловая равнополочная 32ммх32ммх4мм  | ГОСТ 8509-93 | Для изготовления колов |
| 18. | Арматура стальная А-3 6 мм  | ГОСТ 5781-82 | Для изготовления приколышей |

**Вместимость палатки**: до 15 человек.

Время развертывания (свертывания) палатки группой в количестве 2 человек летом – не более 10 минут, зимой – не более 15 минут.

Комплектность:

В комплект палатки входят: каркас, наружный намет, внутренний намет(доп. опция) , пол(доп. опция), лист дымохода, оттяжки из шнура капронового, колы металлические, приколыши металлические, одиночный комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Конструкция палатки: двухскатная с наклонными стенами, каркас палатки изготовлен из стали с антикоррозионным защитным полимерным покрытием. Стойки каркаса имеют подпружиненные фиксаторы для надежной фиксации внутри соединительных крестовин.

Палатка имеет вход, вентиляционные окна и отверстие в крыше для вывода печной трубы. На торцевых стенках расположены по два окна, оснащенных противомоскитными сетками и светозащитными шторками. Противомоскитная сетка вварена в оконный проем; прозрачный пластик ПВХ закатывается в специальные клапана. Специальный клапан имеет ширину 120 мм – 130 мм. Данная система клапана позволяет иметь 100% защиту от ветра и дождя.

Внешний намет изготовлен из материала с ПВХ-покрытием.

Внутренний намет (доп. опция) изготовлен из синтетического войлока белого цвета. Внутренний намет крепится к каркасу палатки и имеет окна и вход в соответствии с конструкцией внешнего намета.

Пол (доп. опция) изготавливается из материала с ПВХ-покрытием. Пол выполнен со специальными «карманами», в которые вставляются боковые стойки каркаса палатки.

Сборка деталей при установке палаток осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Перечень запасных частей и принадлежностей, входящих в комплект ЗИП, (предназначенного для текущего ремонта палатки в течение установленного срока эксплуатации), приведен в таблице 3.

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование запасных частей, инструментов и принадлежностей | Количество запасных частей, инструментов и принадлежностей в комплекте | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал внутреннего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внутреннего намета |
|  | Материал внешнего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внешнего намета |

Палатка упакована в баул с ручками, изготовленный из парусины полульняной ГОСТ 15530-90 арт.11293 с комбинированной противогнилостной пропиткой СКПВ.

**Ведомость комплектации десятиместной палатки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Звено соединительное с упругим фиксатором  | 32 |
| 2 | Переходник | 15 |
| 3 | Намет внешний | 1 |
| 4 | Намет внутренний (доп. опция) | 1 |
| 5 | Пол (доп. опция) | 1 |
| 6 | Приколыш | 10 |
| 7 | Кол | 10 |
| 8 | Оттяжка  | 10 |
| 9 | Лист дымохода | 1 |
| 10 | Комплект ЗИП | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантийный срок эксплуатации палаток – не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения палаток на складах – не менее 6 лет.

**Стоимость палатки М-15 в полном комплекте 157 200 руб. (склад г. Красноярск).**

**Так же Вы можете приобрести палатки М-15 в различной комплектации:**

**Стоимость палатки М-15(наружный намет, каркас, веревочные оттяжки, колья металлические в грунт)- 108 000 руб.**

**Внутренний намет – 24 000 руб.**

**Пол ткань ПВХ – 25 200 руб.**

**Отгрузка г. Красноярск**